Wymagania:

* system operacyjny typu Linux (rekomendowany Debian),
* statyczny adres IP (najlepiej w podsieci 192.168.2.X)
* zainstalowany Python v3
* złącze Ethernet (do podłączenia switcha Ubiquity)
* złącze USB (do podłączenia jednego urządzenia GoTenna)

Procedura instalacji:

1. Zainstalować i uruchomić usługę serwera synapsę. Procedura instalacji zależna od systemu operacyjnego: https://matrix.org/docs/guides/installing-synapse
2. Postępować zgodnie z instrukcjami w pliku: /config synapse-matrix/instrukcja.txt
3. Zainstalować plik: /python-gotenna/sdk/goTenna-0.12.5-py3-none-any.whl

W przypadku problemów dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale nr 1 w pliku: /python-gotenna/sdk/goTennaSDK.pdf

1. Dodać do autostartu plik: /python-gotenna/MPDIT\_gateway.py